嵌入式开发程序说明

1. 应用开发板类型：野火STM32F103C8T6
2. 程序说明：

直接使用PWM输出功能，使一路舵机先转180度，然后2路舵机再转180度，一共转360度

1. 应用引脚说明

略